
--GR--

Προσοχή το λογισμικό ταιριάζει στους δέκτες:

PICCO S2

Το αρχείο θα πρέπει να αποσυμπιεστή και να τοποθετηθή στο root (όχι σε κάποιο φάκελο) ενός USB Stick. 
Από το Menu --> Σύστημα --> Αναβάθμιση Λογισμικού --> Αναβάθμιση Μέσω USB,
 
επιλέξτε:

Αρχείο Αναβάθμισης: ---> PICCO_S2_v.1184.abs
Επιλογή Αναβάθμισης: --> Πλήρης & Loader

μετά επιλέγετε Έναρξη ! ! !

Ο δέκτης θα κάνει επανεκκίνηση και είναι έτοιμος.

------------------------------------------------------------------------------------

--EN--

Warning ! ! !

The Software is compatible with the following receivers:

PICCO S2

Extract the zip file put it in the root (not in a folder) in USB Stick. 
From the Menu --> Conditional --> Software Update --> Upgrade By USB,
 
Select:

Upgrade File: 	--> PICCO_S2_v.1184.abs
Upgrade Mode:	--> All SW & bootloader
			    
Press Start ! ! ! 

The receiver will reboot and it's ready.
